**AUSSCHREIBUNGSTEXT HK Audio FINEO FO 12 U-Bügel**

Professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Decken.

Der U-Bügel muss über zwei seitliche Hakenöffnungen verfügen, in welchen der Lautsprecher eingehängt werden kann. Die Verbindung zum Montageuntergrund wird über vier Langlöcher 9 x 8 mm hergestellt. Seitliche Lochreihen erlauben das Einstellen des Neigewinkels in 10°-Schritten.

Für den Einsatz in Sportstätten muss eine Zertifizierung nach DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit) durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor vorgelegt werden, welche auch den U-Bügel als Teil des Halterungssystems umfasst.

**Leitfabrikat:**

Die professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Decken soll **HK Audio FINEO FO 12 U-Bügel** sein.

**Technische Daten:**

Produktart: U-Bügel für die Festinstallation eines Lautsprechersystems

Befestigungsart: Festinstallation an Decken

Material: hochfester Stahl (S355MC)

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Funktionsbeschreibung: einfache Montage für einen Lautsprecher FINEO FO 12 mit Hakenöffnungen und 10°-Lochreihen zur Einstellung des Neigewinkels

Abmessungen (B x H x T): 588 x 325 x 100 mm

Gewicht: 1,99 kg