**AUSSCHREIBUNGSTEXT HK Audio FINEO FO S112 F U-Bügel**

Professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Decken.

Der U-Bügel muss über zwei seitliche Hakenöffnungen verfügen, in welchen der Lautsprecher eingehängt werden kann. Die Verbindung zum Montageuntergrund wird über vier Langlöcher 9 x 8 mm hergestellt. Zusätzlich muss eine leichte vertikale Neigung des Lautsprechers einstellbar sein.

Für den Einsatz in Sportstätten muss eine Zertifizierung nach DIN 18032-3 (Ballwurfsicherheit) durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor vorgelegt werden, welche auch den U-Bügel als Teil des Halterungssystems umfasst.

**Leitfabrikat:**

Die professionelle U-Bügel-Halterung für die Montage von Lautsprechersystemen an Decken soll **HK Audio FINEO FO S112 F U-Bügel** sein.

**Technische Daten:**

Produktart: U-Bügel für die Festinstallation eines Lautsprechersystems

Befestigungsart: Festinstallation an Decken

Material: hochfester Stahl (S355MC)

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Funktionsbeschreibung: einfache Montage für einen Lautsprecher FINEO FO S112 F mit seitlichen Hakenöffnungen

Abmessungen (B x H x T): 482 x 102 x 200 mm

Gewicht: 2,20 kg