**AUSSCHREIBUNGSTEXT HK Audio FINEO Schwenk- und Neigehalter L (VESA MIS-E)**

Professioneller Schwenk- und Neigehalter für die Montage von größeren Lautsprechersystemen an Wänden.

Der Schwenk- und Neigehalter muss größere Lautsprecher bis max. 25 kg Gewicht an einer Wand befestigen können. Die darin befestigten Lautsprecher müssen stufenlos horizontal drehbar und in 10°-Schritten bis max. 30° vertikal neigbar sein. Die Befestigung der Lautsprecher erfolgt dabei über das VESA MIS-E-Lochbild (200 x 200 mm). Der Wandhalter ist zweiteilig aufgebaut und erlaubt das Einhängen des Lautsprechers in eine Hakenöffnung.

**Leitfabrikat:**

Professioneller Schwenk- und Neigehalter für die Montage von größeren Lautsprechersystemen an Wänden soll **HK Audio FINEO HK Audio FINEO Schwenk- und Neigehalter L (VESA MIS-E)** sein.

**Technische Daten:**

Produktart: Schwenk- und Neigehalter für die Festinstallation größerer Lautsprechersysteme bis max. 25 kg Gewicht an Wänden

Befestigungsart: Festinstallation an Wänden, Lochbild VESA MIS-E (200 x 200 mm)

Material: Stahl

Oberfläche: verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)

Funktionsbeschreibung: Montage eines Lautsprechers mit Möglichkeit der freien horizontalen Ausrichtung und vertikalen Neigung in 10°-Schritten bis max. 30°

Abmessungen (B x H x T): 220 x 220 x 106 mm

Gewicht: 2,25 kg